{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,11,0],[3,1,11,1],[12,0,24,0],[12,1,24,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[14,2,20,2],[14,3,20,3],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[28,7,30,7],[32,0,34,0],[32,1,34,1],[32,2,34,2],[32,3,34,3],[32,5,34,5],[32,6,34,6],[32,7,34,7]]}
["φ8x16mx5座卷边仓供货清单"]
["序号","部位","项目","材质、规格、参数",null,"数量","重量"]
[]
[1,"仓顶","盖板","镀锌板SGH340","δ2.5mm","1套/仓"]
[null,null,"檩条","Q235B","槽钢[6.3","1套/仓"]
[null,null,"平台板","Q235B","花纹板δ3mm","1套/仓"]
[null,null,"平台格栅","Q235B","槽钢[8","1套/仓"]
[null,null,"上张力环","Q235B","-10x120","1套/仓"]
[null,null,"下张力环","Q235B","-12x120","1套/仓"]
[null,null,"仓顶护栏","镀锌管、镀锌扁铁","扶手，立柱，1寸镀锌钢管；围栏–3×40镀锌扁铁；踢脚板–2×100镀锌板","1套/仓"]
[null,null,"仓顶人孔","Q235B","φ600mm","1套/仓"]
[null,null,"工艺孔","Q235B","按设计","1套/仓"]
[null,"仓壁","仓壁板","镀锌卷板SGH340","2.5mm-10米","1套/仓"]
[{"$nulls":4},"3.0mm-6米","1套/仓"]
[null,null,"加强筋","Q235B","槽钢[6.3-12根4米","1套/仓"]
[{"$nulls":4},"槽钢[6.3-24根3米","1套/仓"]
[{"$nulls":4},"槽钢[8-24根3米","1套/仓"]
[{"$nulls":4},"槽钢[10-24根2米","1套/仓"]
[{"$nulls":4},"槽钢[12-24根2米","1套/仓"]
[{"$nulls":4},"槽钢[14a-12根2米","1套/仓"]
[{"$nulls":4},"槽钢[14a-12根3米","1套/仓"]
[null,null,"加强筋连接板","Q235B","δ8、δ10mm","1套/仓"]
[null,null,"仓门（双层）","Q235B","Ф600mm","1套/仓"]
[null,null,"仓门平台，平台爬梯","Q235B","1寸圆管，L50×5角钢，–3×40镀锌扁铁","1套/仓"]
[null,null,"内爬梯","Q235B","圆钢","1套/仓"]
[3,"钢环梁","环梁","Q355B","H600mmxB300mm","1套/仓"]
[4,"钢锥斗","锥斗","Q355B","δ6~10mm","1套/仓"]
[5,"钢支撑","钢柱，拉撑","Q355B","钢柱6根Ф426x10mm，拉撑Ф133x4mm","1套/仓"]
[6,"仓顶钢构","仓顶钢构平台，护栏，+19.8至+26.5m斜梯","Q235B","仓顶平台：5.4mx42m（参考尺寸,主梁不小于HN250X150）","1套/仓"]
[]
[{"$nulls":4},"护栏，+19.8至+26.5m斜梯"]
[7,null,"仓压力释放阀",null,"φ273","1套/仓"]
[8,null,"仓底气化出料",null,"气化箱：B200x1000，10个","1套/仓"]
[{"$nulls":4},"电动球阀：DN65，富阳恒通，或者高标"]
[{"$nulls":4},"通风系统及罗茨风机：7.5Kw，章鼓"]
[null,null,"合计"]